협착사고 발생 시 대응 시나리오(처리 흐름도)

추락사고 대응 시나리오 작성 예시

시간 및 상황	조치사항	담 당	비 고
00:00~00:01 추락사고 발생 /환자 발생	∙ 비계에서 고소작업 중 몸의 균형을 잃고 직원이 추락 ∙ 사내 방송 또는 비상경보로 비상상황을 전파하고 지원 요청
00:01~00:06 환자 구조	∙ 동료 직원 등이 호흡 정지 여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 ∙ 출혈이 심하면 지혈하고, 쇼크를 막기 위해 담요 등으로 보온 조치
119 구조대 신고	∙ 119 구조대에 추락사고 발생상황을 신고
환자 응급조치	∙ 골절이 있으면 그 부위를 부목으로 움직이지 못하도록 고정 ∙ 외상이 있으면 소독 및 필요한 연고 약을 상처에 바르고 거즈 또는 붕대로 상처부위를 보호 ∙ 119 구조대 도착 시 현장으로 안내하고 필요시 지원 ∙ 2차 재해가 발생치 않도록 현장에 출입 통제하고 표지판을 게시하는 등 필요한 안전조치 실시
00:06~00:10 상황 보고	∙ 관계기관 등 상황 보고 “△△공장입니다. 비계에서 고소작업 중 몸의 균형을 잃고 직원이 추락하는 사고가 발생했습니다. 119 구조대에 구조를 요청하고 현재 직원이 외상 임시 치료 및 심폐소생술 등 필요한 응급조치를 했습니다.”
현장 보존	∙ 현장 보존 조치 사고 현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를 치고 재해 발생 원인 조사 종료 시까지 현장을 보존
00:10~ 환자 병원 후송	∙ 119 구조대 도착하여 응급조치 후 병원으로 후송

질식, 감전재해 대응 시나리오 작성 예시

시간 및 상황	조치사항	담 당	비 고
00:00~00:01 질식/감전 사고 발생 /환자 발생	∙ (질식) 물탱크에서 밀폐공간 출입작업 중 직원이 산소결핍으로 질식 사고 발생 ∙ (감전) 전기실에서 정전작업 중 제3자가 전원을 투입하여 작업 중인 직원이 감전 ∙ 사내 방송 또는 비상경보로 비상상황을 전파하고 지원 요청
00:01~00:06 환자 구조 119 구조대 신고 환자 응급조치 2차 재해방지 조치	∙ (질식) 동료 직원 등이 공기호흡기를 착용하고 재해자 구조 ∙ (감전) 동료 직원 등이 전원을 차단하고 재해자 구조 ∙ 호흡 정지 여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 ∙ 119 구조대에 질식사고 발생상황을 신고 ∙ 119 구조대 도착 시 현장으로 안내하고 필요시 지원 ∙ 2차 재해가 발생치 않도록 현장에 출입 통제하고 표지판을 게시하는 등 필요한 안전조치 실시
00:06~00:10 상황보고 현장 보존	∙ 관계기관 등 상황보고 “○○기업입니다. 우리 회사 물탱크에서 질식사고가 발생하여 119 구조대에 구조를 요청하고 현재 직원이 심폐소생술 등 필요한 응급조치를 했습니다.” ∙ 현장 보존 조치 사고 현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를 치고 재해 발생 원인 조사 종료 시까지 현장을 보존
00:10~ 환자 병원 후송	∙ 119 구조대 도착하여 응급조치 후 병원으로 후송